**PRILOG I - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**NABAVA –** **Linija za rezanje i pakiranje kruha / SPA 3000 ili jednakovrijedno**

*NAPOMENA :*

*Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, norma te standardi, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.*

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije».

Ponuditelju je dozvoljeno popunjavanje tehničkih specifikacija upisujući točne karakteristike ponuđene robe.

**Ako nije drukčije navedeno, zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati** **te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.**

| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | - automatsko kontinuirano rezanje kruha (ulazna, izlazna i bočne trake) |  |
| **1.2.** | - detektor za prepoznavanje proizvoda – zaustavlja traku ako nema kruha ili ako još niste |  |
| **1.3.** | skinuli kruh sa trake rezačice |  |
| **1.4.** | - senzor za pokidani nož – momentalno zaustavljanje stroja ako pukne koji nož |  |
| **1.5.** | - sustav za podmazivanje noževa |  |
| **1.6.** | - podešavanje brzine traka i noževa |  |
| **1.7.** | - manualno ubacivanje kruha u vrećice pa prebacivanje na transportnu traku pakerice |  |
| **1.8.** | - podešavanje jačine puhanja prilikom otvaranja vrećice |  |
| **1.9.** | - brojač komada |  |
| **1.10.** | - mogućnost programiranja pomoću LCD Displaya |  |
| **1.11.** | - dimenzije kruha za rezanje i pakiranje: |  |
| **1.12.** | - širina: 70 – 290 mm |  |
| **1.13.** | - duljina: 100 – 410 mm |  |
| **1.14.** | - visina: 50 – 140 mm |  |
| **1.15.** | - inkl. printer za printanje datuma – jednostavna izmjena datuma |  |
| **1.16.** | - automatsko zatvaranje vrećice sa klipsom |  |
| **1.17.** | - kapacitet: do 2000 kom/h (ovisno o proizvodu i o brzini punjenja vrećice) |  |
| **1.18.** | - dimenzije rezačice: 800 x 2340 x 2000h mm |  |
| **1.19.** | - dimenzije pakerice: 1800 x 2180 x 1580h mm |  |
| **1.20.** | - radna visina: +/- 900 mm |  |
| **1.21.** | - ukupna masa: 1270 kg |  |
| **1.22** | - ukupna snaga: 5,5 KW (400V, 50 Hz) |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( mjesto ) (datum )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

*(ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)*