**PRILOG I - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**ZA NABAVU STROJEVA I OPREME, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 06/2022/ZOSI:**

**Grupa 1. Frkalica za kruh VK-02 ili jednakovrijedno**

**Grupa 2. Print modul SATO CL4NX za deklariranje zapakiranog kruha ili jednakovrijedno**

**Grupa 3. K-postolje 80 samostojeći nosač printer/aplikatora ili jednakovrijedno**

**Grupa 4. Uređaj za čišćenje i podmazivanje plehova CBP ili jednakovrijedno**

**Grupa 5. Električna punilica za krafne DP-E2 (2 kom) ili jednakovrijedno**

**Grupa 6. Linija za pranje gajbi JEROS 200XL ili jednakovrijedno**

**Grupa 7. Intermedijalna komoru 328 košara IPM 2000 BG ili jednakovrijedno**

**Grupa 8. Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije BONGARD BFC (2kom) ili jednakovrijedno**

**Grupa 9. Električna roto peć – ROTOHERM green 10.20 ili jednakovrijedno**

*NAPOMENA :*

*Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, norma te standardi, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.*

*Ako Ponuditelj ne predaje ponudu za određenu grupu tada će precrtati polje ponuđene specifikacije.*

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije».

Ponuditelju je dozvoljeno popunjavanje tehničkih specifikacija upisujući točne karakteristike ponuđene robe.

**Ako nije drukčije navedeno, zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati** **te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.**

| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | | **Ponuđene specifikacije** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupa 1.** | Frkalica za kruh VK-02 ili jednakovrijedno  - raspon težine: 100 – 1500 g.  - kapacitet: do 1500 kom.  - foling na ulaznoj traci  - potisna ploča na izlaznoj traci  - potrebna snaga: 0,75 KW + 0,25 KW (foling)  - dimenzije: 1840 x 1060 x 1540 mm |  | |
| **Grupa 2.** | Print modul SATO CL4NX za deklariranje zapakiranog kruha ili jednakovrijedno  tisak na termo i termotransfer naljepnice hod papuče za apliciranje 170mm razlučljivost 12 točaka/mm (305 dpi)  USB 2.0 i ETHERNET veza s PC računalom  Barkodovi: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93,  Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 | |  | |
| **Grupa 3.** | K-postolje 80 samostojeći nosač printer/aplikatora ili jednakovrijedno | |  | |
| **Grupa 4.** | Uređaj za čišćenje i podmazivanje plehova CBP ili jednakovrijedno  - čišćenje plehova do veličine 600 x 800 mm  - plehovi sa 2, 3 ili 4 ruba, perforirani ili puni  - 16 rotacijskih četki  - upravljačka ploča  - podmazivanje nakon čišćenja | |  | |
| **Grupa 5.** | Električna punilica za krafne DP-E2 (2 kom) ili jednakovrijedno  - doziranje i ubrizgavanje marmelade  - dvije igle za doziranje  - elektronska instrumetalna ploča  - volumen lijevka: 8 lit.  - dimenzije: 350 x 470 x 480h mm  - težina: 20 kg  - potrebna snaga: 0,1 KW | |  | |
| **Grupa 6.** | Linija za pranje gajbi JEROS 200XL ili jednakovrijedno  - kompletno od INOX-a  - kapacitet: ca. 250 – 300 gajbi po satu  - posluživanje s jednim čovjekom - ulaz i izlaz s jedne strane  - zapremina za vodu: 215 litara  - pumpa za pranje: 2 x 2,7 KW  - 4 rotirajuće sapnice za pranje  - automatsko doziranje sredstva za pranje  - automatsko doziranje sredstva za ispiranje  - protočni bojler (+ 30 0C)  - neutralna zona  - zona za ispiranje  - grijači zapremine vode: 2 x 6 KW  - transportna traka od nehrđajućeg metala  - podešavajuće vodilice  - kompletno na kotačima  - varijabilna brzina transporta  - min. temperatura priključene vode: 50 0C  - el. priključak: 400 V, 50 Hz . 50 A  - dimenzije: 900 x 3500 x 2370h mm  Uređaj za sušenje košara JEROS 200 XL-TD  - duljina: 1645 mm  - 2 ventilatora 2 x 2450 m3/h  - neutralna zona  - transportna traka od nehrđajućeg čelika  - el. priključak: 3 x 400 V + N + PE – 50 Hz, 16 A, 4 KW | |  | |
| **Grupa 7.** | Intermedijalna komora 328 košara IPM 2000 BG ili jednakovrijedno  -Automatsko punjenje i pražnjenje  -Odmaranje tijesta 8-16 min  -Ulaz tijesta reguliran foto-čelijom  -Regulacija brzine  -Klima  -Brojač komada  - Težina od 100-1000gr  -UV – antibakterijska lampa  -Košarice otporne na oksidante  - Inox oplata  - Dim 1995x 1075x 2500 x 85mm  - Teflonski ulaz –izlaz tijesta  -Predviđen priključak za frkalicu, stožac i djelilicu  -Ulaz tijesta –desno ,izlaz –lijevo | |  | |
| **Grupa 8.** | Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije BONGARD BFC (2kom) ili jednakovrijedno  - kapacitet: 6 kolica 600 x 800 mm  - 1 ćelija , tunelska izvedba  - elektronsko upravljanje  - OPTICOM – upravljački sistem  - elektromehanički higrostat  - raspon temperature: -5 do + 40 °C  - podesivost vlažnosti: 30 - 99 %  - vanjski agregat (punjenje sa rashladnom tekućinom R448a)  - vanjske dimenzije: 1950 x 2750 x 2200h mm | |  | |
| **Grupa 9.** | Električna roto peć – ROTOHERM green 10.20 ili jednakovrijedno  -nova generacija peći za pečenja peciva ,kruha ,biskvita  uz uštedu energije  - okretna platforma promjera 1.100mm  - za limove 600x800mm  -površina sa 21 podjelom na kolicima 10.20m2  - kaskadno zaparivanje  -specijalna izvedba izmjenjvača topline od Avest čelika  -napa sa ventilatorom  -upravljanje putem Navigo panela -250 programa  -maksimalmo opterečenje okretne platforme 350kg  -dimenzije 1550x1640x2560mm  -snaga 60 kW | |  | |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( mjesto ) (datum )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

*(ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)*