**PRILOG I - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

**ZA NABAVU STROJEVA I OPREME, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 06/2022/ZOSI:**

**Grupa 1. Frkalica za kruh VK-02 ili jednakovrijedno**

**Grupa 2. Print modul SATO CL4NX za deklariranje zapakiranog kruha ili jednakovrijedno**

**Grupa 3. K-postolje 80 samostojeći nosač printer/aplikatora ili jednakovrijedno**

**Grupa 4. Uređaj za čišćenje i podmazivanje plehova CBP ili jednakovrijedno**

**Grupa 5. Električna punilica za krafne DP-E2 (2 kom) ili jednakovrijedno**

**Grupa 6. Linija za pranje gajbi JEROS 200XL ili jednakovrijedno**

**Grupa 7. Intermedijalna komoru 328 košara IPM 2000 BG ili jednakovrijedno**

**Grupa 8. Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije BONGARD BFC (2kom) ili jednakovrijedno**

**Grupa 9. Električna roto peć – ROTOHERM green 10.20 ili jednakovrijedno**

*NAPOMENA :*

*Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, norma te standardi, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.*

*Ako Ponuditelj ne predaje ponudu za određenu grupu tada će precrtati polje ponuđene specifikacije.*

Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije».

Ponuditelju je dozvoljeno popunjavanje tehničkih specifikacija upisujući točne karakteristike ponuđene robe.

**Ako nije drukčije navedeno, zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati** **te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.**

| **Stavka** | **Tražene specifikacije** | **Ponuđene specifikacije** |
| --- | --- | --- |
| **Grupa 1.** | Frkalica za kruh VK-02 ili jednakovrijedno- raspon težine: 100 – 1500 g.- kapacitet: do 1500 kom.- foling na ulaznoj traci- potisna ploča na izlaznoj traci- potrebna snaga: 0,75 KW + 0,25 KW (foling)- dimenzije: 1840 x 1060 x 1540 mm |  |
| **Grupa 2.** | Print modul SATO CL4NX za deklariranje zapakiranog kruha ili jednakovrijednotisak na termo i termotransfer naljepnice hod papuče za apliciranje 170mm razlučljivost 12 točaka/mm (305 dpi)USB 2.0 i ETHERNET veza s PC računalomBarkodovi: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93,Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 |  |
| **Grupa 3.** | K-postolje 80 samostojeći nosač printer/aplikatora ili jednakovrijedno |  |
| **Grupa 4.** | Uređaj za čišćenje i podmazivanje plehova CBP ili jednakovrijedno- čišćenje plehova do veličine 600 x 800 mm- plehovi sa 2, 3 ili 4 ruba, perforirani ili puni- 16 rotacijskih četki- upravljačka ploča- podmazivanje nakon čišćenja |  |
| **Grupa 5.** | Električna punilica za krafne DP-E2 (2 kom) ili jednakovrijedno- doziranje i ubrizgavanje marmelade- dvije igle za doziranje- elektronska instrumetalna ploča- volumen lijevka: 8 lit.- dimenzije: 350 x 470 x 480h mm- težina: 20 kg- potrebna snaga: 0,1 KW |  |
| **Grupa 6.** | Linija za pranje gajbi JEROS 200XL ili jednakovrijedno- kompletno od INOX-a- kapacitet: ca. 250 – 300 gajbi po satu- posluživanje s jednim čovjekom - ulaz i izlaz s jedne strane- zapremina za vodu: 215 litara- pumpa za pranje: 2 x 2,7 KW- 4 rotirajuće sapnice za pranje- automatsko doziranje sredstva za pranje- automatsko doziranje sredstva za ispiranje- protočni bojler (+ 30 0C)- neutralna zona- zona za ispiranje- grijači zapremine vode: 2 x 6 KW- transportna traka od nehrđajućeg metala- podešavajuće vodilice- kompletno na kotačima- varijabilna brzina transporta- min. temperatura priključene vode: 50 0C- el. priključak: 400 V, 50 Hz . 50 A- dimenzije: 900 x 3500 x 2370h mmUređaj za sušenje košara JEROS 200 XL-TD- duljina: 1645 mm- 2 ventilatora 2 x 2450 m3/h- neutralna zona- transportna traka od nehrđajućeg čelika- el. priključak: 3 x 400 V + N + PE – 50 Hz, 16 A, 4 KW |  |
| **Grupa 7.** | Intermedijalna komora 328 košara IPM 2000 BG ili jednakovrijedno-Automatsko punjenje i pražnjenje-Odmaranje tijesta 8-16 min-Ulaz tijesta reguliran foto-čelijom-Regulacija brzine-Klima-Brojač komada- Težina od 100-1000gr-UV – antibakterijska lampa-Košarice otporne na oksidante- Inox oplata- Dim 1995x 1075x 2500 x 85mm- Teflonski ulaz –izlaz tijesta-Predviđen priključak za frkalicu, stožac i djelilicu-Ulaz tijesta –desno ,izlaz –lijevo |  |
| **Grupa 8.** | Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije BONGARD BFC (2kom) ili jednakovrijedno- kapacitet: 6 kolica 600 x 800 mm- 1 ćelija , tunelska izvedba- elektronsko upravljanje- OPTICOM – upravljački sistem- elektromehanički higrostat- raspon temperature: -5 do + 40 °C- podesivost vlažnosti: 30 - 99 %- vanjski agregat (punjenje sa rashladnom tekućinom R448a)- vanjske dimenzije: 1950 x 2750 x 2200h mm |  |
| **Grupa 9.** | Električna roto peć – ROTOHERM green 10.20 ili jednakovrijedno-nova generacija peći za pečenja peciva ,kruha ,biskvitauz uštedu energije- okretna platforma promjera 1.100mm- za limove 600x800mm-površina sa 21 podjelom na kolicima 10.20m2- kaskadno zaparivanje-specijalna izvedba izmjenjvača topline od Avest čelika-napa sa ventilatorom-upravljanje putem Navigo panela -250 programa-maksimalmo opterečenje okretne platforme 350kg-dimenzije 1550x1640x2560mm-snaga 60 kW |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( mjesto ) (datum )

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

*(ime i prezime i potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)*